**防爆毯使用说明书**

**产品名称**：防爆毯

**生产厂商**：北京世纪环宇安防装备有限公司

**产品型号**：FBT-HY-RC09

**具体说明**：防爆毯具有质轻、携带方便、操作简单、抗爆性优等特点。用于爆炸物的隔离、防卫。是公安、武警、军队、民航、铁路、地铁、港口、海关等必备的防爆装备。

其主要技术性能：

盖毯尺寸： 1600×1600（mm）

内围栏尺寸：内径420mm 高150mm

外围栏尺寸：内径520mm高300mm

总质量29.8kg

盖毯和围栏外套材料抗渗水性能：耐能水压大于是12KPa

盖毯和围栏外套材料的断裂强力：经向3500N,纬向2750N

盖毯和围栏外套材料的撕破强力：经向570N,纬向386N

**测试环境及结果：**

测试时天气情况：风力小于3级，晴。

在爆炸试验中使用82-2制式手榴弹，采用8号电雷管引爆，

****以爆源为中心，围成半径 3000mm，高度1700mm的模拟靶标。当爆炸源（82-2制式手榴弹）引爆时，在模拟靶标上没有穿透孔。

**产品实物图：**

**使用方法**：

1、将围栏放置于平整的地面上；

2、将爆炸物放置在内围栏内中心部位；

3、将防爆毯覆盖在围栏上，并使其周围贴紧围栏；

4、人员撤离到安全地带后，引爆爆炸物。